## 二 、三摇式三折病床参数

## 数量：68 张

1、规格及材质

1）规格尺寸：约 2200\*1040\*430-750

1. 材质：钢塑
2. ABS 护栏，ABS 床头

2、工艺要求

1. 切割工艺：床板采用 1.2mm 镀锌钢板由金属激光高标准切割。
2. 焊接工艺：机器人焊接，金属熔深度大，焊缝均匀牢固。光滑无毛刺，表面无 焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。
3. 喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，多道加工工序，采用环保粉体涂料耐腐蚀性高，达到双重防生锈效果。
4. 床面板加工工艺：钢板喷塑制作，一次模压拉伸成型，凹面有透气孔， 四角圆润无焊点，美观大方。

3、产品性能

1）背部上升 0°-85°，腿部上升 0°-40°。

1. 床体承载重量：床体静态最大载重 400kg，床体动态
2. 最大载重 250kg。
3. 床头尾板光面吹塑豪华床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救 需求；床尾板外侧采用透明信息卡。
4. 丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转， 防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命；摇手采用 ABS 工程塑料含加固件注塑成型。
5. 四片豪华 PP 护栏，采用全新进口纯正 PP 材料，一体吹塑成型，手感光滑，无缝隙，易清洁，护栏两侧内嵌式控制按钮，操作方便，方便患者自控。6）床体有 4 个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），输液架插座需采用整体无缝不锈钢管。
6. 床底共有 4 个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。
7. 输液架为 304 材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节。

9)四个 6 寸中控轮一体刹，两轮刹车。

4、配置清单

1. PP 护栏 1 对
2. ABS 床头床尾版 1 对
3. 四个豪华静音轮
4. 四个输液插孔
5. 四个引流挂钩
6. 三折床垫 1 张

5、质量保证期：3 年。

三、床头柜技术参数

 数量：68个

1．规格：为一屉一柜，平开高门；

2．柜体为高强度性能的ABS材料注塑成形，整体造型新颖简洁，色泽柔和；柜面两侧设有伸推式毛巾架；台面有开水瓶座。

3．外形尺寸： ≥470mm×470mm×825mm；

1. 移动餐桌技术参数，数量68个

1．785×395×725-1000mm

2．全碳钢结构支撑

3．外形尺寸： 785×395×725-1000mm

4. 其它参术图片见附件