****设备清单****

| **序号** | **业务系统** | **设备名称** | **设备参数指标** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号系统 | 22寸液晶一体机（二级分诊屏） | 屏幕尺寸：不低于22英寸，CPU：不低于64位四核；主频：不低于1.5GHz，GPU：不低于二核，内存：不低于1GB，外存储：不低于8GB，系统：不低于Android 6.0，屏显比例：16：9，分辨率：不低于1920\*1080，亮度：不低于250cd/m²，视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89，屏寿命：不低于25000 hrs，支持HDMI-in，支持LINEOUT，，支持USB2.0\*2 /TF，支持RJ45(100Mbps)，音频格式：需支持MP3/WMA/AAC，支持RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，支持JPEG/BMP/PNG，整机额定功率：约35W，待机功率：约1W | 台 | 10 | 　 |
| 2 | 43寸液晶一体机（窗口显示屏） | 尺寸：不低于43寸，CPU：不低于64位四核，GPU：不低于二核，内存：不低于2G ，外存储：不低于8G，系统：不低于Android8.0，屏显比例：16：9，分辨率：不低于1920\*1080，亮度：不低于350cd/m²视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89，屏寿命：不低于30000 hrs，支持HDMI-IN，支持LINE OUT，支持USB2.0\*2/TFcard，支持RJ45(100Mbps)，支持MP3/WMA/AAC，支持RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，支持JPEG/BMP/PNG整机额定功率：约85W，待机功率：约1W，工作电压：AC220V 50HZ，声音输出：8Ω/5W内置不低于2个喇叭 | 台 | 3 |  |
| 5 | 自助签到机 | 尺寸：不低于22寸，CPU：不低于64位四核，不低于1.3GHz，GPU：不低于二核，内存：不低于2GB，外存储：不低于8GB，系统：不低于Android 7.1，屏显比例：16：9，分辨率：不低于1920\*1080，亮度：不低于250cd/m²，视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89，屏寿命：不低于25000 hrs，支持RJ45(100Mbps)，触摸参数：需支持电容触摸（不低于10点触摸），支持MP3/WMA/AAC，支持RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，支持JPEG/BMP/PNG，整机额定功率：约50W，待机功率：约1W，工作电压：AC220V 50HZ，声音输出：4Ω/2W，后置不低于2个喇叭，支持功能：支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、社保读卡、打印、身份证 | 台 | 2 |  |

****点位情况****

点位情况可自拟，以下为参考。

| **序号** | **业务系统** | **设备名称** | **数量** | **设备区域** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号系统 | 22寸液晶一体机（二级分诊屏） | 10 | 诊室门口 | 　 |
| 2 | 43寸液晶一体机（窗口显示屏） | 3 | 窗口 |  |
| 5 | 自助签到机 | 2 | 等候区 |  |