# 档案室建设相关物品参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物  名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 技术参数 |
| 1 | 手动  密集架 | ㎡ | 77.76 | 1680 | 1. 长5.4米\*高2.4米\*6列 2. 路轨：热轧钢板δ=3.0mm，实心方钢 25mm×25mm； 3. 底梁：采用δ=3.0mm； 4. 立柱：采用δ=1.5mm; |
| 2 | 书梯 | 部 | 1 | 800 | 1. W450\*D650\*H1300 2. 三台阶 |
| 3 | 除湿机 | 台 | 4 | 3880 | 1. 水满停机（外排） 2. 除量:22L/D(30%   ~80%rh）   1. 额定功率:350W 2. 水箱容量：3.5L 3. 适用面积：80㎡ |
| 4 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1280 | 1.8张同碎  2.23L容量  3.20分钟连碎 |
| 5 | 温湿度记录仪表 | 台 | 1 | 380 | 1.温度范围：-40℃~85℃  2.湿度范围：0~100%rh  3.输出接口：USB  4.存储容量：100组 |
| 6 | 三孔打孔机 | 台 | 1 | 4800 | 1. 打孔厚度：4cm 2. 三孔孔距：65-108mm可任意调节 3. 孔径：2.5-5mm |
| 7 | 裁纸机 | 台 | 1 | 6800 | 1. 红外线保护 2. 最大裁切厚度5cm |
| 工期：合同签订之日起30天内完成。 | | | | | |