**采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号（CM） | 材料要求 | 单位 | 备 注 |
| 户外一级标识标牌（含户外一级标牌零星维修及配件报价） | | | | | |
| 1 | 道路导向牌制作安装 | 200X120 | PVC烤漆UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 2 | 道路导向牌制作安装 | 240X120 | PVC烤漆UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 3 | 入口形象立柱牌 | 950X120X80 | 钢架结构，不锈钢精工烤漆LED发光，底部做预埋 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 4 | 停车场指引牌 | 550X120X20 | 304不锈钢精工造型，打磨、两层底漆，两层面漆，文字采用3M反光膜；落地安装 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 5 | 户外道路指引牌（立地式） | 320X120X120 | 304#不锈钢精工造型，打磨、两层底漆，两层面漆，文字采用3M反光膜；落地安装 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 6 | 户外机动车交通标识 | 320X600X150 | 5mm铝板激光切割成型制作，面贴3M工程级反光膜，80圆管支撑，落地安装。 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 7 | 道路指引路牌制作 | 400X300X800 | 主杆国标镀锌管，牌铝板市政工程级反光膜，底部做预埋 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 8 | 道路指引路牌制作 | 350X250X750 | 主杆国标镀锌管，牌铝板市政工程级反光膜，底部做预埋 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 9 | 道路指引路牌制作 | 300X200X700 | 主杆国标镀锌管，牌铝板市政工程级反光膜，底部做预埋 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 10 | 立式金属牌制作 | 200X70X12 | 双面精工304不锈钢烤漆 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 11 | 金属LED发光导向牌 | 210X78X12 | 双面精工304不锈钢烤漆 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 12 | 户外总平面图标识 | 286X257X73 | 304不锈钢激光切割折弯造型，烤漆,内容丝印，配置电子触摸屏，配置电子导航系统 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 13 | 不锈钢旗杆 | 900 | 304不锈钢9M条，8M2条 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 14 | 不锈钢带顶棚宣传牌 | 400X220X230 | 304不锈钢可开启翻盖带射灯 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 15 | 门头延伸制作棚制作 | 500X90 | 304不锈钢钢架结构玫瑰板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 16 | 门头延伸制作棚制作 | 750X120 | 304不锈钢钢架结构玫瑰板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 17 | 门头延伸制作棚制作 | 900X120 | 304不锈钢钢架结构玫瑰板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 18 | 住院大楼A发光字 | 300X300X5个 | 金属烤漆蓝景LED灯珠发光 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 19 | 防护栏墙体隔档装饰 | 900X120 | 1.5金属板雕窗花烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 20 | 防护栏墙体隔档装饰 | 600X120 | 1.5金属板雕窗花烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 21 | LED灯箱制作 | 780X120 | 金属包边、蓝景LED、刀挂布 | 块 | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 22 | LED灯箱制作 | 600X350 | 金属包边、蓝景LED、刀挂布 | 块 | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 23 | LED灯箱制作 | 650X130 | LED点光源，金属边边 | 平方 | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 24 | 钢架结构加工制作 | 100X100 | 4X4国标角钢 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 25 | 活动龙门架制作 | 9000X500 | 行架搭建双面封异形板 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 26 | 活动龙门架制作 | 800X380 | 行架搭建双面封异形板 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 27 | 双面不锈钢立柱牌 | 180X120X200 | 304不锈钢 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 28 | 双面不锈钢立柱牌 | 80X120X200 | 304不锈钢 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 29 | 双面不锈钢立柱牌 | 100X80X200 | 304不锈钢 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 30 | 不锈钢加重双面烤漆立牌 | 98X53X30X4 | 304锈不锈钢内置实心加重 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 31 | 立体金属烤漆字 | 1X1 | 金属不锈钢烤漆 | 公分 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 32 | 立体楼栋号发光标识 | 1X1 | 金属烤漆蓝景LED灯珠发光 | 公分 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 33 | 立体不锈钢平面发光字 | 1X1 | 不锈钢包边蓝景LED模组 | 公分 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 34 | 立体金属烤漆字 | 100X100 | 金属不锈钢烤漆 | 平方 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 35 | 立体楼栋号发光标识 | 100X100 | 金属烤漆蓝景LED灯珠发光 | 平方 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 36 | 立体不锈钢平面发光字 | 100X100 | 304不锈钢包边蓝景LED模组 | 平方 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 37 | 楼顶LED大字更换电源 | 400W | 工程级 | 个 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 38 | 楼顶LED大字更换灯珠 | 9厘 | 12V工程级 | 个 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 39 | LED全彩外控线条灯 | 30X45X975 | 24V工程级 | 条 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 40 | LED单色线条灯 | 30X45X975 | 24V工程级 | 条 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 41 | 亮化洗墙灯 | 100 | 24V工程级 | 条 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 42 | 投光射灯 | 42X38 | 24V工程级 | 个 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 43 | LED控制器 | 220LX136WX46H | 工程级TM系列 | 套 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 44 | 电子定时器 | 400W | 400W | 块 | 含制作、搬运、安装（不含高空） |
| 45 | 高空下滑板 | 高空 | 含工具 | 次 | 含高空下滑板工具 |
| 46 | 高空升降车 | 30M | 含师傅 | 天 | 含高空车师傅 |
| 二级标识标牌 | | | | | |
| 47 | 道路指引牌（悬挂式） | 240X32X10 | 不锈钢精工烤漆LED发光 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 48 | 道路指引牌（悬挂式） | 180X32X10 | 不锈钢精工烤漆LED发光 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 49 | 道路指引牌（悬挂式） | 280X32X10 | 不锈钢精工烤漆LED发光 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 50 | 道路指引牌（悬挂式） | 200X38X10 | 不锈钢精工烤漆LED发光 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 51 | 护士站牌（悬挂式） | 160X32X8 | 不锈钢精工烤漆LED发光 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 52 | 护士站牌（悬挂式） | 120X32X8 | 不锈钢精工烤漆LED发光 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 53 | 电梯索引牌 | 210X75X3 | 304不锈钢激光切割焊接烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 54 | 电梯内索引牌 | 120X60X2 | 304不锈钢激光切割焊接烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 55 | 功能区指引牌 | 120X60 | 亚克力烤漆UV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 56 | 功能区指引牌 | 160X30 | 亚克力烤漆UV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 57 | 电梯索引牌 | 120X47 | 亚克力烤漆UV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 58 | 电梯索引牌 | 90X47 | 亚克力烤漆UV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 59 | 电梯索引牌 | 144X30 | 亚克力烤漆UV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 60 | 电递索引牌 | 210X75X1.5 | 高密度PVC底板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 61 | 电梯号码牌 | 151X30X1.5 | 高密度PVC底板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 62 | 步行梯索个牌 | 80X60X1.5 | 高密度PVC底板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 63 | 科室区域指示牌 | 180X30 | 亚克力烤漆UV丝印 |  | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 64 | 吊牌制作 | 180X30 | 二公分PVC板雕刻丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 65 | 吊牌制作 | 240X40 | 二公分PVC板雕刻丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 66 | 收费牌制作 | 120X80 | 二公分PVC板雕刻丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 67 | 精工高端落地式指示牌 | 70X50X150 | 香槟金精工无缝焊接亚克力面 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 68 | 精工高端落地式指示牌 | 60X40X150 | 香槟金精工无缝焊接亚克力面 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 69 | 外墙体导向牌制作安装 | 120X120 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 70 | 指示牌设计制作 | 66X60 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 71 | 指示牌设计制作 | 237X81 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 72 | 指示牌设计制作 | 122X66 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 73 | 指示牌设计制作 | 44X90 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 74 | 立式不锈钢水牌 | 60X90X130 | 304不锈钢 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 75 | 导向牌制作安装 | 150X120 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 76 | 导向吊牌制作 | 180X30 | PVC板UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 77 | 导向吊牌制作 | 240X40 | PVC板UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 78 | 导向牌制作 | 87X56 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 79 | 道路调整导向牌制作 | 120X80 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 80 | 道路调整导向牌制作 | 60X80 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 81 | 导向指引牌制作安装 | 180X30 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 82 | 导向指引牌制作安装 | 120X30 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 83 | 户外导向制作安装 | 230X33.4 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 84 | 导向标识制作安装 | 93X81 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 85 | 导向牌制作安装 | 236X93.7 | 户外背胶裱有机板 |  | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 86 | 导向牌制作 | 180X30 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 87 | 导向牌制作 | 120X30 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 三级标识标牌 | | | | | |
| 88 | 亚克力板烤漆 | 100X100 | 亚克力烤漆 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 89 | 双层亚克力底座门牌卡槽 | 30X29 | 双面亚克力卡槽底座烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 90 | 诊室门牌（卡槽式） | 30X29 | 双面亚克力卡槽底座烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 91 | 门牌卡槽内双面亚克力面 | 23X23 | 亚克力双面丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 92 | 贴墙式科室/诊室门牌 | 30X29 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 93 | 洗手间牌 | 36X24 | 亚克力板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 94 | 亚克力标牌 | 33X30 | 亚克力板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 95 | 亚克力标牌 | 35.5X31.2 | 亚克力板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 96 | 科室门牌 | 35X29 | 亚克力板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 97 | 警示牌制作 | 30X10 | 亚克力板烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 98 | 烤漆水晶字 | 1X1 | 2公分水晶板烤漆字 | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 99 | 烤漆水晶字 | 1X1 | 1.2公分水晶板烤漆字 | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 100 | 亚克力水晶字 | 1X1 | 0.8双层亚克力板 | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 101 | PVC烤漆字 | 1X1 | 2公分PVC烤漆 | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 102 | PVC烤漆字 | 1X1 | 1.2公分PVC烤漆 | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 103 | 服务台亚克力底板 | 100X100 | 3厘亚克力烤漆 | 平方 |  |
| 104 | 服务台亚克力底板 | 100X100 | 5厘亚克力烤漆 | 平方 |  |
| 105 | 裱框索引牌制作安装 | 60X80 | 烤漆边框装裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 106 | 门牌及床位牌换面制作 | 30X15 | 户外背胶过哑膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 107 | 科室牌制作安装 | 120X30 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 108 | 潜在污染区标识制作 | 135X20.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 109 | 污染区标识制作安装 | 105X20.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 110 | 污染区标识制作安装 | 240X20.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 111 | 污染区标识制作安装 | 180X20.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 112 | 病人通道标识制作安装 | 105X13 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 113 | 多功能门牌制作 | 38X18 | 铝型材烤漆带卡槽 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 114 | 医护人员通道牌 | 68X15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 115 | 通道标识制作 | 135X40 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 116 | 裱框制度牌设计制作 | 60X80 | 烤漆边框装裱 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 117 | 铝合金框制作安装 | 60X40 | 铝合金框 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 118 | 消防安全标识制作安装 | 42X29.7 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 119 | 平面图牌设计制作安装 | 60X80 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 120 | 消防流程牌设计制作安装 | 65X80 | 双层亚克力 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 121 | 潜在污染区标识 | 155X21 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 122 | 微型消防站牌（6块） | 60X80 | 双层亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 123 | 消防栓使用方法标识制作 | 63.5X85.5 | 高黏性3M加厚不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 124 | 灭火器使用方法标识制作 | 63.5X65.5 | 高黏性3M加厚不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 125 | 金属牌匾 | 60X40 | 304钛金腐蚀烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 126 | 金属牌匾 | 70X50 | 304钛金腐蚀烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 127 | 金属牌匾 | 80X60 | 304钛金腐蚀烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 128 | 污染区标识 | 105X21 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 129 | 污染区标识 | 155X21 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 130 | 消防栓使用方法标识 | 80X64.5 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 131 | 禁止吸烟标识 | 80X60 | 户外车贴背胶过哑膜 | 块 | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 132 | 禁止吸烟标识 | 40X60 | 户外车贴背胶过哑膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 133 | 科室平面图牌 | 90X60 | 亚克力（画平面图） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 134 | 立体文化宣传栏设计制作 | 100X100 | 2公分PVC烤漆丝印 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 135 | 立体文化宣传栏设计制作 | 100X100 | 2公分亚克力烤漆丝印 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 136 | 立体文化宣传栏设计制作 | 100X100 | PVC+亚克力烤漆丝印 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 137 | 电梯外索引牌 | 110X60 | PVC烤漆+亚克力卡槽 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 138 | 索引牌插卡 | 23.4X44.7 | 亚克力烤漆丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 139 | 电梯卡槽式索引 | 120X60 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 140 | 电梯索引卡片 | 98.2X27 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 141 | 电梯索引卡片 | 98.2X8.6 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 142 | 卡槽式门牌制作 | 50X30 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 143 | 卡槽式标牌制作 | 60X30 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 144 | 卡槽式门牌卡片制作 | 24.5X14.4 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 145 | 科室形像牌 | 244X122 | 亚克力板UV烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 146 | 服务时间牌 | 40X35 | 亚克力板UV烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 147 | 服务窗口牌 | 150X30 | 白膜+保护膜专色打印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 148 | 消防疏散图牌设计制作 | 40X30 | 亚克力（每块画逃生路线图） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 149 | 防撞玻璃贴制作 | 高15 | 专用墙面高清背胶 | 米 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 150 | 双面侧装亚克力门牌 | 30X27 | 亚克力板双面烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 151 | 多功能自由切换门牌 | 29X10 | 亚克力多功能状态 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 152 | 亚克力烤漆禁止吸烟牌 | 35x32 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 153 | 亚克力烤漆请勿喧哗牌 | 35x32 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 154 | 亚克力烤漆步行牌制作 | 35x32 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 四级标识标牌（科室温馨提示及常用标识标牌） | | | | | |
| 155 | 标识标牌 | 50X30 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 156 | 标识标牌 | 40X30 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 157 | 标识标牌 | 30X20 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 158 | 标识标牌 | 30X15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 159 | 标识标牌 | 20X10 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 160 | 标识标牌 | 10X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 161 | 标识标牌 | 5X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 162 | 标识标牌 | 120X80 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 163 | 标识标牌 | 80X60 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 164 | 标识标牌 | 60X40 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 165 | 标识标牌 | 15X10 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 166 | 标识标牌 | 20X10 | 5厘高密度PVC板板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 167 | 标识标牌 | 28X15 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 168 | 标识标牌 | 50X30 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 169 | 标识标牌 | 60X35 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 170 | 标识标牌 | 60X40 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 171 | 标识标牌 | 70X40 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 172 | 标识标牌 | 80X60 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 173 | 标识标牌 | 120X80 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 174 | 标识标牌 | 80X60 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 175 | 标识标牌 | 60X40 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 176 | 标识标牌 | 50X30 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 177 | 标识标牌 | 40X30 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 178 | 标识标牌 | 30X20 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 179 | 标识标牌 | 30X15 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 180 | 标识标牌 | 28X12 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 181 | 标识标牌 | 20X10 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 182 | 标识标牌 | 10X8 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 183 | 标识标牌 | 8X4 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 184 | 标识标牌 | 5X3 | 5厘有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 185 | 标识标牌 | 80X60 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 186 | 标识标牌 | 60X40 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 187 | 标识标牌 | 50X30 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 188 | 标识标牌 | 40X30 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 189 | 标识标牌 | 30X20 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 190 | 标识标牌 | 30X15 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 191 | 标识标牌 | 20X10 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 192 | 标识标牌 | 10X8 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 193 | 标识标牌 | 8X4 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 194 | 标识标牌 | 5X3 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 195 | 标识标牌 | 35X25 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 196 | 亚克力台牌 | 29.7X21 | 亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 197 | 亚克力台牌 | 42X30 | 亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 198 | 地贴导向制作安装 | 230X33.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 199 | 地贴制作安装 | 120X60 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 200 | 地贴制作安装 | 50X30 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 201 | 医生/护士异形地贴 | 25X15 | PVC贴UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 202 | 抢救室斜纹防滑导向地贴 | 宽13 | 高黏性3M加厚不干胶UV | 米 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 203 | 诊疗区斜纹防滑导向地贴 | 宽15 | 高黏性3M加厚不干胶UV | 米 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 204 | 诊疗区斜纹防滑导向地贴 | 宽20 | 高黏性3M加厚不干胶UV | 米 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 205 | 地贴制作安装 | 93X13.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 206 | 地贴制作安装(绿色) | 117X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 207 | 地贴制作安装(绿色) | 72X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 208 | 病人通道箭头制作安装 | 105X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 209 | 地贴制作安装(绿色) | 250X10 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 210 | 地贴制作安装(绿色) | 250X5 | 防水不干胶 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 211 | 绿色地贴箭头制作安装 | 60X30 | 防水不干胶 | 面 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 212 | 地贴制作安装(绿色) | 550X14 | 防水不干胶 | 盒 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 213 | 不干胶地贴 | 250X12 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 214 | 不干胶地贴 | 210X12 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 215 | 不干胶地贴 | 210X15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 216 | 请在黄线外等候地贴 | 80X8 | 普通黑胶贴 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 217 | 防滑斜纹地贴（高黏性） | 120X20 | 3M高黏性斜纹材质 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 218 | 保持距离地贴（高黏性） | 100X10 | 3M高黏性斜纹材质 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 219 | 保持距离地贴 | 30X15 | 3M高黏性斜纹材质 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 220 | 3M标识地贴 | 28X28 | 3M磨沙背胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 221 | 3M标识地贴 | 15X15 | 3M磨沙背胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 222 | 3M斜纹地贴 | 100X100 | 3M背胶加防滑斜纹 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 223 | 透明贴标识 | 150X60 | 透明不干胶过膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 224 | 亚克力耗材标牌制作 | 7X2 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 225 | 亚克力耗材标牌制作 | 8X5 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 226 | 亚克力耗材标牌制作 | 16X5 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 227 | 亚克力耗材标牌制作 | 15X5 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 228 | 亚克力名称标牌制作 | 10X5 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 229 | 亚克力二维码标牌制作 | 11X11 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 230 | 亚克力二维码标牌制作 | 15X15 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 231 | 亚克力基数目录标牌制作 | 21X14 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 232 | 亚克力杂物区标牌制作 | 10X4 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 233 | 亚克力护理车标牌制作 | 16X10 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 234 | 血压充电器标牌制作 | 15X5 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 235 | 亚克力标牌制作 | 9X2.5 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 236 | 亚克力床号标牌制作 | 13X6 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 237 | 亚克力床头标牌制作 | 2X1 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 238 | 护士站双面吊牌制作 | 120X32 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 239 | 亚克力病历标牌制作 | 8X4 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 240 | 双面四防亚克力标牌 | 18X12 | 5亚克力板打孔穿链 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 241 | 双面空满亚克力标牌 | 28X12 | 5亚克力板打孔穿链 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 242 | 亚克力椭圆标牌 | 28X12 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 243 | 柜子编号制作 | 13.5 | 户外防水水干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 244 | 临时门牌制作 | 28X12 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 245 | 亚克力禁爬栏杆牌 | 20X12 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 246 | 亚克力禁烟牌 | 20X12 | 5亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 247 | 更衣室号牌制作安装 | 5X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 248 | 消毒专用牌制作安装 | 35X6 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 249 | 传递窗口牌制作安装 | 20X8.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 250 | 医用插座牌制作安装 | 10X8 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 251 | 四防标示牌制作安装 | 10X10 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 252 | 照明灯标示制作安装 | 5X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 253 | 紫外线开关标识制作 | 5X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 254 | 标示贴制作安装 | 15X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 255 | 药盘圆形标示制作安装 | 直径3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 256 | 病历本编号贴制作安装 | 2X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 257 | 门牌制作安装 | 31X10 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 258 | 亚克力床头号牌制作 | 直径13.5 | 5厘亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 259 | 楼层索引牌制作安装 | 60X80 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 260 | 预防跌倒标识制作安装 | 35X23 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 261 | 注射液标识制作安装 | 25X8 | 3M高黏不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 262 | 医用电源请勿使用标识 | 10X10 | 3M高黏不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 263 | 标牌制作安装 | 60X50 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 264 | 标识制作安装 | 28X12 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 265 | 有机板禁烟标识制作 | 64.5X50 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 266 | 亚克力禁止吸烟牌制作 | 35X15 | 3厘亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 267 | 楼梯楼层亚克力标牌 | 直径30 | 3厘亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 268 | 电梯标识牌制作安装 | 33X33 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 269 | 索引标识标牌制作 | 93.5X65 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 270 | 绿色带不干胶标识贴制作 | 90X28 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 271 | 药品标示贴制作安装 | 15X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 272 | 圆形号码牌制作安装 | 直径6 | 高黏性不干胶模切圆形 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 273 | 圆形号码牌制作安装 | 直径8 | 高黏性不干胶模切圆形 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 274 | 亚克力牌制作安装 | 直径10 | 亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 275 | 不干胶标签制作 | 8X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 276 | 廊灯胶标制作安装 | 5X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 277 | 编号标识制作安装 | 直径2 | 高黏性不干胶模切圆形 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 278 | 推、拉标识制作安装 | 13X13 | PET不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 279 | 推、拉标识制作安装 | 10X10 | 亚克力板UV烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 280 | 生活垃圾标识制作安装 | 15X3.7 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 281 | 已消毒标识制作安装 | 10X5.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 282 | 标签制作安装 | 8X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 283 | 已消供需标识制作安装 | 6X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 284 | 污、洁标识制作安装 | 3X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 285 | 麻醉亚克力标牌制作 | 20X10 | 亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 286 | 防跌倒牌制作安装 | 140X80 | 户外背胶裱有机板胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 287 | 二维码亚克力牌制作 | 20X10 | 亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 288 | 防坠床亚克力牌制作 | 20X9 | 亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 289 | 麻醉门诊标识制作安装 | 48X78 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 290 | 不干胶贴制作安装 | 180X32 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 291 | 床头号码标识制作安装 | 直径9 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 292 | 导向标识制作安装 | 200X40 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 293 | 床号标识制作安装 | 直径15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 294 | 药品标识制作安装 | 9X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 295 | 温馨提示标识制作安装 | 30X30 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 296 | 不干胶标签制作安装 | 10X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 297 | 亚克力床号牌制作安装 | 直径15 | 5厘亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 298 | 亚克牌制作安装 | 29.7X21 | 5厘亚克力雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 299 | 标识牌制作安装 | 93X36 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 300 | 标识牌制作安装 | 90X7 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 301 | 标识牌制作安装 | 127X5 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 302 | 有机板号码牌制作安装 | 7.5X3.8 | 有机板雕刻UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 303 | 亚克力磁铁牌制作安装 | 直径8/直径6 | 雕刻亚克力UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 304 | 待维修牌制作安装 | 17X7 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 305 | 座位牌制作安装 | 9X5 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 306 | 圆形标识制作安装 | 直径2.4 | 不干胶雕刻模切 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 307 | 亚克力卡槽制作安装牌 | 35X15 | 3厘亚克力 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 308 | 热水瓶放置处标识制作 | 26X21 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 309 | 医疗耗材标识制作 | 15X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 310 | 耗材标识制作 | 6X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 311 | 口服药标识制作 | 9.5X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 312 | 垃圾标识制作 | 11X3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 313 | 放置处标识制作 | 29X21 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 314 | 耗材标识制作 | 10X4.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 315 | 耗材标识制作 | 6X1.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 316 | 耗材标识制作 | 7X3.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 317 | 办公用品标识制作 | 10\*2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 318 | 耗材用品标识制作 | 6\*2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 319 | 耗材用品标识制作 | 8\*2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 320 | 亚克力耗材标识制作 | 6\*4 | 3厘亚克力丝印防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 321 | 亚克力注射器标牌 | 10×2.5 | 3厘亚克力丝印防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 322 | 耗材标识制作 | 19X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 323 | 人名标识制作 | 5X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 324 | 物品标识制作 | 10×5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 325 | 圆形编号制作 | 直径13.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 326 | 资料不干胶标识制作 | 19.6X4.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 327 | 资料不干胶标识制作 | 14X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 328 | 注射器不干胶标识制作 | 10X1.3 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 329 | 编号不干胶标识制作 | 3X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 330 | 编号不干胶标识制作 | 3X4.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 331 | 亚克力物品标牌制作 | 10×2.5 | 3厘亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 332 | 物品不干胶标识制作 | 2.5X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 333 | 编号不干胶标识制作 | 1.5X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 334 | 亚克力耗材标牌制作 | 7X2 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 335 | 亚克力耗材标牌制作 | 8X5 | 亚克力烤丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 336 | 亚克力耗材标牌制作 | 16X5 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 337 | 亚克力耗材标牌制作 | 15X5 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 338 | 亚克力名称标牌制作 | 10X5 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 339 | 亚克力二维码标牌制作 | 11X11 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 340 | 亚克力二维码标牌制作 | 15X15 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 341 | 亚克力基数目录标牌制作 | 21X14 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 342 | 亚克力杂物区标牌制作 | 10X4 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 343 | 亚克力护理车标牌制作 | 16X10 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 344 | 血压充电器标牌制作 | 15X5 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 345 | 亚克力标牌制作 | 9X2.5 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 346 | 亚克力床号标牌制作 | 13X6 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 347 | 亚克力床头标牌制作 | 2X1 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 348 | 护士站双面吊牌制作 | 120X32 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 349 | 亚克力病历标牌制作 | 8X4 | 亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 350 | 科室牌换面 | 50X20 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 351 | 亚克力科室牌制作 | 50X20 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 352 | 科室导向标示换面 | 220X30 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 353 | 科室导向标示换面 | 180X30 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 354 | 科室导向标示换面 | 120X30 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 355 | 科室导向牌制作 | 120X40 | 亚克力烤漆漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 356 | 亚克力床号标牌制作 | 直径11 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 357 | 紫外线开关标识制作 | 4.5X3 | 高黏性不干胶UV | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 358 | 柜门亚克力标牌制作 | 12X4 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 359 | 病房灯贴制作 | 6X2.5 | 高黏性不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 360 | 病房灯贴制作 | 7X4 | 高黏性不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 361 | 水杯磨沙贴标识制作 | 直径8 | 磨沙PVC不干胶贴 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 362 | 亚克力圆形床号牌制作 | 直径15 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 363 | 亚克力防止坠床标牌制作 | 15X10 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 364 | 亚克力耗材分类标牌制作 | 9X3 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 365 | 禁止扒门当心夹手标牌 | 28X12 | 超透贴UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 366 | 药品目录亚克力标牌制作 | 21X13 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 367 | 仪器亚克力标牌制作 | 8X4 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 368 | 仪器亚克力标牌制作 | 10X6 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 369 | 仪器亚克力标牌制作 | 30X10 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 370 | 亚克力编号标牌制作 | 3X2 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 371 | 亚克力柜门圆形编号标牌 | 直径5 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 372 | 治疗室亚克力标牌制作 | 25X10 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 373 | 耗材亚克力标牌制作 | 13X5 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 374 | 设备不干胶标识牌制作 | 13X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 375 | 耗材名称不干胶标识制作 | 8X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 376 | 耗材名称不干胶标识制作 | 6X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 377 | 耗材名称不干胶标识牌作 | 5X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 378 | 耗材名称不干胶标识制作 | 4X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 379 | 设备名称不干胶标识制作 | 10X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 380 | 设备名称不干胶标识制作 | 15X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 381 | 耗材名称不干胶标识制作 | 15X6 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 382 | 耗材名称不干胶标识制作 | 10X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 383 | 耗材名称不干胶标识制作 | 10X20 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 384 | 不干胶标识牌制作 | 15X7 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 385 | 登记本不干胶标识牌制作 | 9X2 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 386 | 资料本不干胶标识牌制作 | 15X2.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 387 | 床编号不干胶标识牌制作 | 8X1.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 388 | 资料不干胶标识牌制作 | 15X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 389 | 亚克力小心滑倒标牌制作 | 35X15 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 390 | 亚克力小心烫伤标牌制作 | 20X10 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 391 | 亚克力医用插座标牌制作 | 10X10 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 392 | 专用胶皮刻章制作 | 3X2 | 胶皮 | 枚 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 393 | 电梯内号码牌制作 | 25X10 | 亚克力烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 394 | 电梯警示标识制作 | 28X12 | 磨沙PET塑胶片背胶丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 395 | 应急电话号码牌 | 30X21 | 亚克力烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 396 | 请自觉随手关门标识 | 68X15 | 高黏性车贴 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 397 | 请自觉随手关门标识 | 88X15 | 高黏性车贴 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 398 | 卫生间保洁制度 | 60X40 | 烤漆边框装裱 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 399 | 谢绝家属入内标识 | 120X30 | 高黏性车贴 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 400 | 入内请换鞋标识 | 170X15 | 高黏性车贴 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 401 | 身高测量牌制作 | 205X30 | PUV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 402 | 房号导向亚克力标牌制作 | 60X30 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 403 | 关好门窗亚克力标牌制作 | 15X5 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 404 | 放置处亚克力标牌制作 | 30X10 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 405 | 小心滑倒/小心烫伤标牌 | 10X5 | 亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 406 | 洗手六步法牌制作安装 | 43.4X30.3 | 3厘亚克力UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 407 | 进出请换鞋标识制作 | 80X30 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 408 | 标识制作安装 | 15X15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 409 | 标识制作安装 | 6.5X1.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 指引索引牌调整换面制作 | | | | | |
| 410 | 道路指引牌内容文字换面 | 280X32X10 | LED发光（高空搭架） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 411 | 道路指引牌内容文字换面 | 240X32X10 | LED发光（高空搭架） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 412 | 道路指引牌内容文字换面 | 200X38X10 | LED发光（高空搭架） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 413 | 道路指引牌内容文字换面 | 180X32X10 | LED发光（高空搭架） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 414 | 道路指引牌内容文字换面 | 160X32X8 | LED发光（高空搭架） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 415 | 导向索引换面制作安装 | 37.8X6 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 416 | 导向索引换面制作安装 | 32X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 417 | 导向索引换面制作安装 | 18.9X6 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 418 | 导向索引换面制作安装 | 23.8X5.7 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 419 | 电梯索引换面安装 | 25X3.5 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 420 | 电梯索引牌换面安装 | 41X10 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 421 | 电梯外索引牌换面安装 | 88X8 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 422 | 电梯索引换面制作安装 | 40X8 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 423 | 步行梯索引换面制作安装 | 32X9.5 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 424 | 电梯外索引牌换面安装 | 35X10 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 425 | 电梯外索引牌换面安装 | 38X15 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 426 | 电梯外索引牌换面安装 | 86X8.8 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 427 | 电梯外索引牌换面安装 | 25X3.5 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 428 | 电梯外索引牌换面安装 | 25X7 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 429 | 电梯外索引牌换面安装 | 25X6.2 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 430 | 步行梯索引牌换面安装 | 180X30 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 431 | 步行梯索引牌换面安装 | 220X30 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 432 | 步行梯索引牌换面安装 | 120X30 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 433 | 6号楼层索引换面制作 | 50X40 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 434 | 6号楼层索引换面制作 | 110.5X130 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 435 | 6号楼层索引换面制作 | 78.5X116 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 436 | 6号楼层科室大牌制作 | 240X120 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 437 | 灯杆旗制作 | 160X60 | 28方管焊接 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 438 | LED中国结 | 126X66 | 吸塑LED亮灯 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 439 | 办公楼前门灯笼 | 120 | 含走线LED灯 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 440 | 文化长廊灯笼 | 100 | 含走线LED灯 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 441 | 南门灯杆灯笼 | 100 | 含走线LED灯及灯杆加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 442 | 北门门口灯笼 | 120 | 含走线LED灯及灯杆加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 443 | 国旗制作配旗杆安装 | 160X120 | 标准国旗配PVC杆 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 444 | 灯杆旗设计制作 | 180X60 | 钢架结构 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 445 | 灯杆旗换面 | 180X80 | 高精度喷绘 | 幅 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 446 | 生活及院区围国旗 | 144X96 | 标准（配杆） | 面 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 447 | 楼顶国旗 | 192X128 | 标准（配杆） | 面 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 448 | 灯杆国旗制作 | 96X64 | 钢架结构烤接 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 449 | LED灯大灯笼 | 直径150 | 专用灯笼布 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 450 | LED灯大灯笼 | 直径200 | 专用灯笼布 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 451 | LED灯大灯笼订制安装 | 直径300 | 专用灯笼布 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 452 | 展板架 | 240X120 | 铝合金架子+铝合金框 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 453 | 灯杆旗 | 180X60 | 灯杆框架+双喷绘布 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 454 | 灯杆旗 | 140X60 | 灯杆框架+双喷绘布 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 455 | 门型展架设计制作 | 180X80 | 烤漆门型展架+PVC画面 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 456 | 工作卡+卡套+夹子 | 8.6X5.4 | 双面PVC卡+蓝色卡+不锈钢夹子 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 457 | 智能芯片工作卡制作 | 8.6X5.4 | 1.6智能双面印打孔 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 458 | 工作卡圆形可伸缩挂绳 | 3.2X60 | 圆形可伸缩上面印LOGO | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 459 | 工作卡可伸缩挂绳订制 | 加宽 | 金丝带印LOGO | 条 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 460 | 宣传册设计制作 | 29.7X21 | 300克铜板纸过哑膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 461 | 健康教育宣传栏设计制作安装 | 244X122 | 户外背装过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 462 | 体检身高尺设计制作 | 205X30 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 463 | 灭火器检查卡 | 32K | 300克单铜纸 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 464 | 门诊挂号便签 | 64K | 100克双胶纸 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 465 | 制度汇编打印装订（A4，56页） | A4 | 内页80克双胶封面牛皮纸胶装 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 466 | 标准救护双面专用卡片制作 | 23X12 | 300克双铜（7个号编号、压6个线） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 467 | 预防病人跌倒宣传画制作 | 35X23 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 468 | 消防专用不干胶制作 | 35X6.5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 469 | 小心地滑标识制作安装 | 31X18 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 470 | 铝质门牌制作安装 | 37.8X19.7 | 铝合金烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 471 | 心形不干胶标识制作 | 5X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 472 | 病房灯标识制作安装 | 7X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 473 | 绿底不干胶贴制作安装 | 68X4 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 474 | 不干胶刻字 | 1X1 | 威诗柏 | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 475 | 反光膜不干胶刻字 | 1X1 | 3M | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 476 | 义诊立式水牌画面制作 | 60X170 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 477 | 护嗓小知识宣传单页设计制作 | 29.7X21 | 300克铜板纸过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 478 | PVC数字卡（每张卡套不同，含夹子） | 8.6X5.4 | PVC卡+不锈钢夹子 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 479 | 裱框流程管理条例制作 | 60X80 | 双层板装裱烤漆框 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 480 | 材料放置亚克力卡槽制作 | 20X15 | 3厘亚克力 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 481 | 有氧无氧亚克力牌制作 | 15X8 | 3厘亚克力双面丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 482 | LED不锈钢发光字 | 100X100 | 304不锈钢LED | 公分 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 483 | 磁铁片 | 16X3 | 烤漆铁片 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 484 | 排版彩印+过塑 | 42X30 | 300克铜彩印过塑 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 485 | 排版彩印+过塑 | 29.7X21 | 300克铜彩印过塑 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 486 | 母乳喂养海报设计制作 | 120X80 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 487 | 横幅制作安装 | 600X70 | 横幅布 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 488 | 横幅制作安装 | 900X70 | 横幅布 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 489 | 横幅制作安装 | 120X90 | 横幅布 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 490 | 桁架搭建拆装 | 100X100 | 桁架 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 491 | 高精度背景布设计制作 | 100X100 | 550高精度黑白布无拼接 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 492 | 专家介绍牌设计制作 | 100X80 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 493 | 易拉宝设计制作安装 | 200X80 | 铝合金易拉宝PVC画 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 494 | 主任简介画面设计制作 | 59.7X170 | 背胶过亚膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 495 | 海报设计制作安装 | 60X80 | 背胶过亚膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 496 | 提示牌制作安装 | 60X90 | 背胶过亚膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 497 | 铝合金框制作安装 | 57.5X44.5 | 铝合金边 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 498 | 超声介入室板牌制作 | 155X155 | 户外背胶裱有机板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 499 | 制度流程裱框设计制作 | 60X80 | 双层板装裱烤漆框 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 500 | 锦旗制作 | 90X60 | 荣布发泡 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 501 | 亚克力卡槽制作安装 | 5寸 | 3厘亚克力 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 502 | 铁架制作安装 | 200X120X180 | 4X4镀锌板 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 503 | 袖章制作 | 标准 | 荣布发泡 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 504 | 铝合金框牌制作安装 | 57.5X44.5 | 铝合金框装裱 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 505 | 铝质意见箱制作安装 | 34X23 | 铝型材带锁 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 506 | 金属烤漆边亚克力简介牌 | 185X124 | 双层亚克力包金属烤漆边 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 507 | 3号旗（标准旗布） | 180X120 | 标准旗布 | 面 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 508 | 铝板反光膜标牌制作 | 100X40 | 铝板贴3M反光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 509 | 打印过塑流程图设计制作 | 29.7X21 | 300铜板纸打印过塑 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 510 | 立式小心地滑牌制作 | 90X30 | 塑料烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 511 | 服务流程图牌设计制作 | 60X80 | 烤漆边框装裱 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 512 | 消防标准化档案盒(一套7册) | 33X29X6 | 塑料硬外壳内自带圆孔扣及夹子 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 513 | 投影灯 | 150 | 彩色 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 514 | 钢化玻璃柜罩制作 | 135X80X60 | 10厘钢化玻璃无影胶粘 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 515 | 钢化玻璃柜罩制作 | 130X70X50 | 10厘钢化玻璃无影胶粘 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 516 | 资料盒内夹订制(内置90个口袋，含配外套) | 32X23.5X8 | 硬壳塑料材质+加印单位订制内容 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 517 | 墙体美工手绘 | 800X250 | 手工彩绘图案 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 518 | 墙体美工手绘 | 600X250 | 手工彩绘图案 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 519 | 墙体美工手绘 | 500X250 | 手工彩绘图案 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 520 | 墙体美工手绘 | 400X250 | 手工彩绘图案 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 521 | 黑板订制 | 125X105 | 可擦写黑板包金属边 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 522 | 亚克力挂牌 | 20X11 | 5+3亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 523 | 为您服务彩色授带制作 | 170X14 | 段布彩色丝印 | 条 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 524 | PVC数字卡片制作（双面） | 8.6X5.4 | PVC 双面印 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 525 | 皮纹纸封面打印胶装 | 29.7X21 | 皮纹纸封面打印胶装 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 526 | 亚克力口袋式卡槽 | 31X22 | 5厘亚克力 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 527 | PVC双面挂牌 | 15X6 | PVC丝印打孔穿链 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 528 | 亚克力口袋式卡槽 | 31X22 | 5厘亚克力 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 529 | 不干胶编号制作 | 4X4 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 530 | 圆形编号制作 | 直径4 | 高黏性不干胶UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 531 | 红布+红花 | 70X50 | 加厚绸段布 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 532 | 此区域禁止停放亚克力牌 | 45X80 | 五厘亚克力烤漆丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 533 | 亚克力牌打孔串链 | 15X12 | 亚克力烤漆丝印打孔串链 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 534 | 不干胶打印复膜模切 | A4并171小张 | 不干胶打印复膜模切 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 535 | 不干胶标识复膜模切 | A3并105小张 | 不干胶打印复膜模切 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 536 | 手提袋制作 | 24.5X33X6 | 300克亚粉纸彩印过哑膜 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 537 | 一号楼顶插国旗 | 2号 | 国标加厚配旗杆及拆装 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 537 | 科牌宣传展板设计制作 | 270X135 | 1.2公分高密度PVC烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 538 | 双面可移式亚克力诊室牌 | 26X23 | 3亚克力板丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 539 | 甲状腺癌治疗手册设计制作 | 29.7X21X34P | 彩印250克过哑膜 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 540 | 乳腺癌治疗手册设计制作 | 29.7X21X60P | 彩印250克过哑膜 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 541 | 记录本（医技版） | 29.7X21X36P | 250克铜板哑膜彩印 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 542 | 记录本（临床版） | 29.7X21X45P | 250克铜板哑膜彩印 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 543 | 幼儿成长录本 | 21X14.5X140P | 封面皮纹纸，内页双胶纸 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 544 | 幼儿报告单 | 21X14.5 | 铜板纸双面印，中间压线 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 545 | 陶瓷水牌订制（含杯托） | 450ML | 内容丝印烤漆 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 546 | 桌套加工制作 | 120X75X180 | 加厚荣布镶边 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 547 | 原子印章制作 | 4X2.5 | 热敏原子印 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 548 | 超透贴设计制作 | 20X10 | 超透贴丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 549 | 超透贴设计制作 | 30X20 | 超透贴丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 552 | 玻璃罩制作 | 100X40X40 | 10厘钢化玻璃 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 553 | 排污许可证裱框制作 | 45X33 | 实木边框 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 554 | 木门纹贴面包门制作 | 220X130 | 防木纹材料 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 555 | 相片冲印 | 一寸 | 相片纸冲印 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 556 | 遴先申请材料制作（彩色） | 29.7X21X31P | 彩色打印哑膜装订 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 557 | 遴先佐证材料制作（彩色） | 29.7X21X168P | 彩色打印哑膜装订 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 558 | 用户手册-完全版（彩色） | 29.7X21X146P | 彩色打印哑膜装订 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 559 | 不锈钢立式宣传牌制作 | 165X85X210 | 304不锈钢 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 560 | 单色条屏制作 | 1250X110 | P10单红 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 561 | 健康绿卡制作 | 8.6X5.4 | PVC双面印打编号 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 562 | 资料打印装订 | 29X21X500P | 封面彩印过哑膜 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 563 | 管理工作制度汇编 | 21X297X260P | 封面彩印复膜，内页80黑白 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 564 | 管理工作制度汇编 | 21X297X162P | 封面彩印复膜，内页80黑白 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 565 | 管理工作制度汇编 | 21X297X640P | 封面彩印复膜，内页80黑白 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 566 | 科主任工作手册 | 29.7X21X74P | 封面彩印复膜，内页80黑白 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 567 | 质量管理手册印制 | 29.7X21X30P | 哑粉纸过哑膜，内页双面彩印 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 568 | 质量与安全管理手册 | 29.7X21X78P | 哑粉纸过哑膜，内页双面彩印 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 569 | 质量与安全管理手册 | 21X29.7X59P | 哑粉纸过哑膜，内页双面彩印 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 570 | 亚克力胸牌 | 8X2.5 | 亚克力加别针 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 571 | 流程标识制作安装 | 29.7X21 | 有机板裱画面 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 572 | 亚克力标尺制作安装 | 22X185 | 5厘亚克力UV | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 573 | 亚克力圆形牌制作安装 | 直径5 | 3厘亚克力丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 574 | 科室主任/科室宣传名片 | 9X5.4 | 300铜板纸过亚膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 575 | 迎宾带 | 标准 | 荣布发泡 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 576 | 不干胶条制作安装 | 100X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 577 | 不干胶条制作安装 | 120X5 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 578 | 亚克力卡槽制作安装 | 19.5X15 | 3厘亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 579 | 亚克力卡槽制作安装 | 11X15 | 3厘亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 580 | 挂号处牌制作安装 | 257X122.5 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 581 | 标识制作安装 | 50X25 | 户外背胶过光膜 | 面 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 582 | 标识彩印+过塑 | 12.6X17.8 | 300铜板纸打印过塑 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 583 | 平面图打印+过塑 | 42X30 | 300铜板纸打印过塑 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 584 | 党建宣传海报设计制作 | 340X123 | 5厘高密度PVC板 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 585 | 专家立柱牌制作安装 | 180X60 | 底座金属烤漆双层钢化玻璃 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 586 | 警戒线订制 | 100 | 标准 | 卷 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 587 | 当心电离辐射 | 190X120 | 防水不干胶 | 幅 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 588 | 玻璃贴制作安装 | 100X15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 589 | 镀真金心纪念奖牌 | 直径6 | 开模镀24K真金 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 590 | 铝合金党委联系箱制作 | 34X23 | 铝质型材带锁 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 591 | 吊旗制作安装 | 29.7X21 | 标准 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 592 | 手旗+杆 | 25 | 标准 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 593 | 科室简介制作安装 | 182X121 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 594 | 义诊宣传海报设计制作 | 100X80 | 户外背胶过光膜 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 595 | 双创宣传栏设计制作 | 247X125 | 户外背胶过光膜 | 幅 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 596 | 会议室标识贴 | 12X7 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 597 | 招聘简介设计制作 | 120X80 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 598 | 简介彩页设计制作 | 33X22 | 户外背胶过光膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 599 | 不干胶标识 | 12X40 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 600 | 健康宣传版设计报 | 244X122 | 户外背胶过哑膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 601 | 三折页设计制作 | 29.7X21 | 300克铜板纸 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 602 | 专家卡片制作 | 17X12 | 300克铜板纸过不塑 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 603 | 指示牌设计制作 | 60X90 | 户外背胶裱PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 604 | 普通不锈钢警戒线 | 100X100 | 6公斤 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 605 | 玻璃贴制作 | 120X15 | 防水不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 606 | 二维码标识制作 | 60X90 | 户外背胶过哑膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 607 | 展板设计制作 | 293X240 | 户外背胶裱亚克力板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 608 | 双喷布制作 | 220X2500 | 双喷布高精度UV | 块 | 含刻字、制作、运输、安装、维护 |
| 609 | 科室宣传牌设计制作 | 247X125 | 烤漆边框装裱亚克力面板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 610 | 科室宣传牌设计制作 | 180X120 | 烤漆边框装裱亚克力面板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 611 | 诊室宣传牌设计制作 | 120X80 | 烤漆边框装裱亚克力面板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 612 | 立式海报水牌制作 | 60X80X130 | 户外加重 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 613 | PVC烤漆收边条 | 100X30 | PVC烤漆 | 米 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 614 | 黑白板制作 | 240X120 | 可擦写专用板订制 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 615 | 代表证挂绳 | 标准 | 金丝带 | 条 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 616 | 工作证卡套 | 标准 | 塑料+不锈钢夹子 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 617 | 灯杆旗底座 | 三号 | 标准 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 618 | 一米线隔离带订制 | 200X10 | 15公斤实心烤漆 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 619 | 一米线隔离带双面印字 | 200X10 | 丝印 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 620 | 资料彩色打印装订 | 29.7X21X205 | 封面250克内页80克 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 621 | 粉色打印纸 | 29.7X21 | 色卡纸 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 622 | 涂鸭黑板 | 240X120 | 易擦写 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 623 | 涂鸭黑板 | 200X150 | 易擦写 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 624 | 标签+压线(已预检) | 8.7X7.5 | 80g双胶 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 625 | 不干胶+模切(分类标识) | 7X4cm | 不干胶 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 626 | 不干胶(院徽) | 18cm | 不干胶 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 627 | 档案袋制作 | 33X23 | 150克特种纸 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 628 | 电递索号牌 | 151X30X1.5 | PVC底板UV丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 629 | 立式五层资料架 | 135X30X5 | 金属烤漆 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 630 | 哑克力资料架 | 36X25X2层 | 透明亚克力 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 631 | 医生姓名亚克力磁铁牌 | 4.9X2.3 | 亚克力板加装磁铁 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 632 | CONTACT标识 | 10.8X5.9 | 背胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 633 | 单色条屏制作 | 950X90 | P5单红 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 634 | 彩色条屏制作 | 950X90 | P3全彩 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 635 | 彩色文化衫定制 | 常归码 | 全棉前后印 | 件 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 636 | 文件扫描 | A4 | 彩色扫描 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 637 | 三折页设计双面打印 | 29.7X21 | 250克双面打印压折 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 638 | 6S垃圾桶标识制作 | 20X20 | 磨沙PET塑胶片背胶丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 639 | 6S标识制作 | 4X1.5 | 磨沙PET塑胶片背胶丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 640 | 6S绿植标识贴 | 直径50 | 磨沙PET塑胶片背胶丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 641 | 6S绿植标识贴 | 直径15 | 磨沙PET塑胶片背胶丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 642 | 病房4S定位贴制作 | 10X10 | 磨沙PET塑胶片背胶丝印 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 643 | 多功能自由切换门牌 | 29X10 | 亚克力多功能切换 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 644 | 亚克力磁铁牌 | 直径6 | 亚克力加磁铁 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 645 | 磁铁条 | 16X3 | 磁铁条加工 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 646 | 党旗/团旗 | 4号 | A级防水 | 面 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 647 | 不锈钢伸缩旗杆 | 300 | 不锈钢 | 根 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 648 | 手扶梯提示亚克力牌 | 120X20 | 亚克力片 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 649 | 胸章党徽订制 | 标准 | 磁铁金属电镀 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 650 | 电镀金属胸牌 | 6.5X2.5 | 金属电镀 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 651 | ９号西式信封 | 32.5X23.8 | 双胶纸彩色印印 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 652 | ７号西式信封 | 23X16 | 双胶纸彩色印印 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 653 | 纸杯订制 | 9盎司 | 食品级 | 标准 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 654 | 钢板加工压重 | 30X30 | 11公斤钢板印图案 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 655 | 白板表格刻字 | 116X70 | 不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 656 | 病人护理等级标识牌 | 20X18 | 亚克力丝印（含卡曹、标牌） | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 657 | 消防设备卡槽 | 10X13.5 | 亚克力雕卡槽穿不锈钢链 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 658 | 铝合金双面台牌 | 11X30 | 铝合金台牌配亚克力片 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 659 | 大巴车车体广告 | 常归标准 | 3M即时贴 | 部 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 660 | 中巴车车体广告 | 常归标准 | 3M即时贴 | 部 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 661 | 设备状态管理标识牌 | 直径6 | 亚克力镶磁铁可旋转文字丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 662 | 设备状态管理标识牌 | 直径8 | 亚克力镶磁铁可旋转文字丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 663 | 设备状态管理标识牌 | 直径10 | 亚克力镶磁铁可旋转文字丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 664 | 设备状态管理标识牌 | 直径15 | 亚克力镶磁铁可旋转文字丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 665 | 设备状态管理标识牌 | 直径20 | 亚克力镶磁铁可旋转文字丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 666 | 设备状态管理标识牌 | 直径24 | 亚克力镶磁铁可旋转文字丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 667 | 亚克力耗材盒子 | 29X20X15 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 668 | 亚克力耗材盒子 | 29X20X15X3格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 669 | 亚克力耗材盒子 | 29X15X20X2格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 670 | 亚克力耗材盒子 | 29X20X22X4格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 671 | 亚克力耗材盒子 | 29X50X18X3格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 672 | 亚克力耗材盒子 | 29X20X18X6格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 673 | 亚克力耗材盒子 | 29X15X20X3格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 674 | 亚克力耗材盒子 | 29X20X18 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 675 | 亚克力耗材盒子 | 30X20X18 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 676 | 亚克力耗材盒子 | 29X22X18X3格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 677 | 亚克力盒制作 | 30X27X7X2格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 678 | 亚克力抽屉盒制作 | 27X22X18X2层 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 679 | 亚克力盒制作 | 24X19X24X5格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 680 | 亚克力盒制作 | 42X83X28X10格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 681 | 亚克力盒制作 | 37X37X8X10格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 682 | 亚克力盒制作 | 36X12X6X6格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 683 | 亚克力盒子制作 | 22X20X15X5格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 684 | 亚克力盒子制作 | 16X16X2层 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 685 | 亚克力盒子制作 | 20X20X20X1格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 686 | 亚克力盒子制作 | 20X20X12X1格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 687 | 亚克力盒子制作 | 50X32X10X1格 | 五厘亚克力雕刻加工 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 688 | 多格亚克力水晶药盒 | 23X33.7X6X20 | 五厘亚克力雕刻加工 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 689 | 多格亚克力水晶药盒 | 34.5X67.4X6X60 | 五厘亚克力雕刻加工 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 690 | 多格亚克力盒制作安装 | 34X18X5 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 691 | 多格亚克力水晶盒制作 | 50X25X18 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 692 | 多格亚克力水晶盒 | 50X20X18 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 693 | 多格亚克力水晶盒 | 29X16X16 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 694 | 多格亚克力水晶盒 | 52X30X16 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 695 | 多格亚克力水晶盒 | 62X16X16 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 696 | 多格亚克力水晶盒 | 50X20X18 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 697 | 多格亚克力水晶盒 | 30X16X16 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 698 | 多格亚克力水晶盒 | 50X16X16 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 699 | 多格亚克力水晶盒 | 30X22X20 | 五厘亚克力雕刻加工 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 会议培训庆典布置物料 | | | | | |
| 700 | 会议册子 | 29.7X21 | 设计印刷 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 701 | 代表证 | 7X10 | 铜板纸+透明卡套及挂绳 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 702 | 文件袋 | 大A４ | 普通常用 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 703 | 会议黑色中性笔 | 标准 | 普通中性笔印LOGO | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 704 | 笔记本 | 32K | 普通常用 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 705 | 培训班手册制作 | 29.7X21X85 | 封面彩色内页黑白 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 706 | 会议笔礼品订制 | 标准 | 英雄牌笔电渡印标志 | 支 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 707 | 笔记本礼品专用订制 | B5 | 羊巴皮材料加印内容 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 708 | 会议笔记本包专用订制 | 14.5寸 | A级皮革 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 709 | 帆布包袋礼品订制 | 40X33 | A级帆布彩色丝印 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 710 | 代表证订制 | 12X8.5 | 双面PVC+挂绳 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 711 | 专家、选手证订制 | 14X10 | 双面PVC+挂绳+印人名编号 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 712 | 大赛亚克力胸牌订制 | 直径9 | 亚克力丝印（不同编号） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 713 | 大赛亚克力手臂牌订制 | 直径6 | 亚克力丝印（不同编号） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 714 | 大赛选手身后编号标识 | 20X15 | 油画面丝印（不同编号） | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 716 | 大会黑色中性笔 | 标准 | 普通中性笔印LOGO | 根 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 717 | 双层会务袋定制 | 38.5X33X5 | 双层优质加厚牛津布 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 718 | 会议台牌订制 | 20X13.5 | 双面亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 719 | 红色地毯 | 200 | 活动专用 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 720 | 防滑加厚地毯 | 200 | 防滑加厚 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 721 | 颁奖托盘+红布 | 标准 | 不锈钢 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 722 | 水晶奖杯订制 | 大号 | 双面雕刻文字内容上色 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 723 | 水晶奖杯订制 | 中号 | 双面雕刻文字内容上色 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 724 | 水晶奖杯订制 | 小号 | 双面雕刻文字内容上色 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 725 | 琉璃水晶奖杯制作 | 大号 | 彩色玻璃水晶双面雕 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 726 | 红木纪念章包装盒 | 11X14 | 红木盒丝印 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 727 | 电镀金纪念章 | 直径6.5 | 电镀金 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 728 | 纪念奖章模具 | 标准 | 锡板浮雕凹凸 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 729 | 不锈钢警戒带 | 90 | 304不锈钢 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 730 | 户外活动地台 | 100X100X50 | 钢架结构台 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 731 | 舞台围档布 | 50 | 加厚荣布 | 米 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 732 | 盖牌红布 | 100X100 | 加厚绸缎布 | 平方 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 733 | 带底座指示牌 | 80X180 | 木板烤漆丝印 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 734 | 手拉礼花 | 80 | 彩色 | 筒 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 735 | 地毯 | 200 | 红色 | 卷 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 736 | 地毯胶 | 6X100M | 红色 | 卷 |  |
| 737 | 画板架 | 80X60X130 | 实木 | 个 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 738 | 礼炮 |  | 小钢炮 | 门 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 739 | 黄家礼炮 |  | 黄家礼炮 | 门 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 740 | 比赛纪念挂式奖牌定制 | 直径6.8 | 亚克力 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 741 | 荣誉证书内芯设计制作 | 29.7X21 | 250克亚粉纸 | 张 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 742 | 荣誉证书制作 | 42X30 | 荣布装裱 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 743 | 荣誉证书制作 | 29.7X21 | 荣布装裱 | 本 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 744 | 专家组代表证+卡套 | 10X7 | 双面打印加卡套 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 745 | 代表编号挂牌 | 12X8.5 | 亚克力卡套加挂绳 | 套 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 746 | 考站牌制作安装 | 40X30 | 背胶过亚膜 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 748 | 带杆举牌 | 60X40 | 5厘高密度PVC板 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 749 | POLO衫+前后印字 | 成年 | 棉+涤纶 | 件 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 750 | 立领T血衫（三处彩色烫印） | 成年 | 冰丝纯棉 | 件 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 751 | 强力胶定位贴 | 10X10 | 3M不干胶 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 752 | 各参赛队举牌 | 60X40 | 伸缩双面举牌 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 753 | 赛站标识牌 | 60X40 | PVC烤漆 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |
| 754 | 钛金亚克力立式牌 | 60X40X125 | 304钛金亚克力面 | 块 | 含设计、制作、运输、安装、维护 |

**其他要求：**

（一）技术要求

以海南医科大学第二附属医院品牌文化为基础，设计医院党建文化品牌，包括品牌名称、品牌标识（logo）、品牌内涵及品牌配套周边展示。相关素材可以在海南医科大学第二附属医院官网查阅（首页“医院概况”-“医院文化”）。

（二）商务要求

1.广告物料严格按照我院视觉识别系统设计，标识标牌识别度高。

2.正常时间提供12小时（8：00-20：00）的电话接单和技术服务；紧急情况提供24小时的电话接单和技术服务。

3.所有广告物料服务所涉及的设计均不另行收费。物料制作、安装及悬挂、摆放、上墙（3m以内）及按需拆除等服务均包含在服务项目内，不另外付费。

4.交货期应根据物料制作难易程度，在派工期与派工方进行积极沟通。原则上，紧急物料制作应满足校方工作时限需要，短期物料制作工期在3天以内，长期物料制作期不超过7天，部分难以达到的物料，必须在派工时第一时间沟通。

5.累计3次无故不接受派工或未按我校派工方要求完成任务者，我方有权提前终止合作。乙方的报价单、验收单必须真实准确，若出现与实际情况不符，甲方可即时解除合同。

6.除横幅、喷绘等短期使用物料外，室内外固定性宣传广告保质期3年。注意：物料设计、制作、安装及悬挂、摆放、上墙（3m以内）及按需拆除等服务均包含在服务项目内，不另外付费。