# 海南医科大学第二附属医院

# 华为OceanStor 5510 v6存储扩容项目需求书

一、项目简介

为应对近年来医院业务数据量激增带来的存储压力，保障医疗信息系统稳定运行与数据安全，海南医科大学第二附属医院计划对现有存储系统进行扩容升级。该项目基于当前部署的双活架构（生产及容灾机房各配置1套华为OceanStor 5510 v6存储设备），通过优化存储资源配置和提升容量规划，实现业务连续性、数据可靠性与系统扩展性的全面提升。

二、技术参数、规格及其要求

（一）采购货物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | OceanStor 5510 (Version 6)存储扩容（扩容固态盘） | 详见技术参数 | 块 | 28.00 |  |  |
| 2 | OceanStor 5510 (Version 6)存储扩容（扩容机械盘） | 详见技术参数 | 块 | 48.00 |  |  |
| 3 | OceanStor 5510 (Version 6)存储扩容（扩容硬盘框） | 详见技术参数 | 套 | 2.00 |  |  |

（二）技术参数要求

1.OceanStor 5510 (Version 6)存储扩容（扩容固态盘）

≥3.84TB SSD SAS硬盘。

2.OceanStor 5510 (Version 6)存储扩容（扩容机械盘）

≥8TB 7.2K NL-SAS硬盘。

3.OceanStor 5510 (Version 6)存储扩容（扩容硬盘框）

（1）硬盘框：配置不低于一个4U硬盘框，带有≥24个3.5寸硬盘槽位，需兼容现网华为OceanStor 5510存储设备；

（2）接口模块：配置≥2块4端口 4\*12Gb SAS I/O模块(MiniSAS HD)；

（3）连接线：配置≥2根5米48G Mini SAS高速电缆。

三、售后服务

1.要求上述存储扩容备件兼容现网华为OceanStor 5510存储设备，如不能完全兼容则须免费提供与现有华为OceanStor 5510同等性能的整套存储设备；

2.扩容备件包含原厂5年免费维保服务；

3.包含所有扩容备件的实施调试。

四、交货时间、交货地点

（一）交货时间：签订合同之日起20天内完成供货及安装。

（二）交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

（一）合同签订后甲方支付30%货款（即¥ ，大写：人民币 ）给乙方；

（二）货物验收合格后甲方支付70%货款（即¥ ，大写：人民币 ）给乙方；